Ogłoszenie nr 509333-N-2020 z dnia 2020-02-05 r.

**Gmina Dywity: Konserwacja , bieżące naprawy i usuwanie awarii sieci wod-kan i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dywity w 2020 r.  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**  
**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**  
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  
  
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**  
**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**Gmina Dywity, krajowy numer identyfikacyjny 510742971, ul. ul. Olsztyńska  32 , 11-001  Dywity, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89/524-76-40, , e-mail ug@ugdywity.pl , , faks 895 120 124.  
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.ugdywity.pl/  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA *(jeżeli dotyczy)*:**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**  
**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak  
http://www.bip.ugdywity.pl/

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak  
http://www.bip.ugdywity.pl/

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**  
**Elektronicznie**

Nie  
adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**  
Nie  
Inny sposób:  
  
**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**  
Tak  
Inny sposób:  
wyłącznie pisemnie, tj. osobiście w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem  
Adres:  
Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**Konserwacja , bieżące naprawy i usuwanie awarii sieci wod-kan i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dywity w 2020 r.  
**Numer referencyjny:**ZP.271.3.2020  
**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:**Usługi  
**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**  
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak  
**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**  
wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**  
**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**  
  
  
  
**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia***(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )***a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: konserwacji , bieżących naprawach i usuwaniu awarii sieci wod.- kan. i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dywity w 2020 roku. Zamówienie podzielono na trzy zadania : 1.1 Zadanie nr 1 i nr 2 –polegające na konserwacji, bieżących naprawach i usuwaniu awarii sieci i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dywity w 2020 roku. Zakres zadania nr 1 i nr 2 obejmuje prace polegające na : - bieżącym utrzymaniu sieci wodociągowych w należytym stanie technicznym, - prace odtworzeniowe polegające na remoncie urządzeń, odcinków sieci, - naprawie , wymianie uszkodzonych odcinków sieci, - wymianie uszkodzonej armatury ( np. zasuw, hydrantów, zaworów , studni ) oraz innych elementów składowych sieci niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania. - usuwaniu awarii sieci wodociągowej, - usuwaniu awarii urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SUW), - wykonywanie wcinki w sieć wodociągową, - przyjmowaniu zgłoszeń o awariach na sieci wodociągowej w ramach całodobowego dyżuru pogotowia technicznego. Czynności pogotowia technicznego wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy i w siedzibie Wykonawcy . Wykonawca poda w ofercie minimum 1 numer telefonu miejscowego , stacjonarnego oraz dodatkowo minimum 1 numer telefonu komórkowego , na które zgłaszane będą awarie. Zamawiający w wydawanych warunkach technicznych wskazuje, iż włączenie do sieci wodociągowej dokonuje administrator sieci tj. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dywity. Zamawiający wymaga od Wykonawcy , aby dokonywał fizycznego włączenia do sieci. Wykonawca rozliczy się z podmiotem przyłączanym, jednakże o wykonanych przyłączeniach poinformuje Zamawiającego raz w miesiącu. Zadanie nr 1 obejmuje obszar: 1) SUW Dywity – wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Dywity, częściowo Różnowo o długości 19,6 km. 2) SUW Różnowo - wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Różnowo o długości 12,83 km 3) SUW Ługwałd – wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Ługwałd, Brąswałd, Redykajny, Dywity ul. Ługwałdzka nr 8-43 o długości 28,06 km. 4) SUW Barkweda – wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowość Barkweda o długości 2,1 km. 5) SUW Bukwałd - – wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowość Bukwałd o długości 2,2 km. Razem długość sieci w obszarze I L= 64,79 km. Zadanie nr 2 obejmuje obszar: 1) SUW Sętal – wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Sętal, Rozgity, Nowe Włóki, Dąbrówka Wielka, Spręcowo o długości 37,22 km. 2) SUW Gradki - wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Gradki, Frączki, Nowe Włóki nr 38-54 o długości 17,72 km. 3) SUW Tuławki - wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Tuławki, Gady, Nowe Włóki nr 21-30 o długości 36,98 km. 4) SUW Słupy - wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Słupy, Kieźliny – Osiedle Leśne o długości 3,8 km Razem długość sieci w obszarze II L= 95,72 km. 1.2. Zadanie 3 – polegające na konserwacji , bieżących naprawach i usuwaniu awarii sieci oraz urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dywity w 2020 roku. Zakres zadania 3 obejmuje prace polegające na : - bieżącym utrzymaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w należytym stanie technicznym -prace odtworzeniowe polegające na remoncie urządzeń, odcinków sieci, - naprawie , wymianie uszkodzonych odcinków sieci, - wymianie uszkodzonej armatury ( np. zasuw, zaworów , studni ) oraz innych elementów składowych sieci niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania. - usuwaniu awarii sieci kanalizacyjnej . - usuwaniu awarii urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków ( przepompownie), - usuwanie awarii przepompowni sieciowych i przepompowni przydomowych tj: wyjęcie niedziałającej pompy, zamontowanie pompy sprawnej). Gmina Dywity dysponuje 2 szt. pomp Flygt i 3 szt. pomp E-One. - wykonywanie wcinki w siec kanalizacyjną, - przyjmowaniu zgłoszeń o awariach na sieci kanalizacyjnej w ramach całodobowego dyżuru pogotowia technicznego . Czynności pogotowia technicznego wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy i w siedzibie Wykonawcy . Wykonawca poda w ofercie minimum 1 numer telefonu miejscowego , stacjonarnego oraz dodatkowo minimum 1 numer telefonu komórkowego , na które zgłaszane będą awarie. Zamawiający w wydawanych warunkach technicznych wskazuje, iż włączenie do sieci kanalizacyjnej dokonuje administrator sieci tj. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dywity. Zamawiający wymaga od Wykonawcy , aby dokonywał fizycznie włączenia do sieci. Wykonawca rozliczy się z podmiotem przyłączanym, jednakże o wykonanych przyłączeniach poinformuje Zamawiającego raz w miesiącu. Sieci kanalizacyjne wraz z przepompowniami Ścieki odprowadzone kolektorem na miejską oczyszczalnię ścieków Gminy Olsztyn. a) kanalizacja sanitarna w Słupach, przepompownia ścieków – dł. sieci 7,5 km; b) kanalizacja sanitarna w Kieźlinach, przepompownia ścieków – dł. sieci 7,0 km; c) kanalizacja sanitarna w Dywitach, 4 przepompownie ścieków – dł. sieci 16,3 km; d) kanalizacja sanitarna w Różnowie, 7 przepompowni ścieków – dł. sieci 13,0 km; e) kanalizacja sanitarna w Ługwałdzie, 3 przepompownie ścieków – dł. sieci 9,0 km; f) kanalizacja sanitarna w Myki, Zalbki, Wadąg, 5 przepompowni ścieków – dł. sieci 5,3 km Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 58,10 km, długość przykanalików 21,40 km. Sieci kanalizacyjne obsługujące gminne oczyszczalnie ścieków : Kanalizacja sanitarna w Tuławkach, 41 przepompowni ścieków – dł. sieci 3,6 km; Kanalizacja sanitarna w Spręcowie , 103 szt. przepompowni ścieków , długość sieci 5,50 km; Kanalizacja sanitarna w Barkwedzie, 11 szt. przepompowni ścieków, długość sieci 1,17 km. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi : 10.27 km , długość przykanalików 0,90 km 2. 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: konserwacji , bieżących naprawach i usuwaniu awarii sieci wod.- kan. i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dywity w 2020 roku. Zamówienie podzielono na trzy zadania : 1.1 Zadanie nr 1 i nr 2 –polegające na konserwacji, bieżących naprawach i usuwaniu awarii sieci i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dywity w 2020 roku. Zakres zadania nr 1 i nr 2 obejmuje prace polegające na : - bieżącym utrzymaniu sieci wodociągowych w należytym stanie technicznym, - prace odtworzeniowe polegające na remoncie urządzeń, odcinków sieci, - naprawie , wymianie uszkodzonych odcinków sieci, - wymianie uszkodzonej armatury ( np. zasuw, hydrantów, zaworów , studni ) oraz innych elementów składowych sieci niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania. - usuwaniu awarii sieci wodociągowej, - usuwaniu awarii urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SUW), - wykonywanie wcinki w sieć wodociągową, - przyjmowaniu zgłoszeń o awariach na sieci wodociągowej w ramach całodobowego dyżuru pogotowia technicznego. Czynności pogotowia technicznego wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy i w siedzibie Wykonawcy . Wykonawca poda w ofercie minimum 1 numer telefonu miejscowego , stacjonarnego oraz dodatkowo minimum 1 numer telefonu komórkowego , na które zgłaszane będą awarie. Zamawiający w wydawanych warunkach technicznych wskazuje, iż włączenie do sieci wodociągowej dokonuje administrator sieci tj. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dywity. Zamawiający wymaga od Wykonawcy , aby dokonywał fizycznego włączenia do sieci. Wykonawca rozliczy się z podmiotem przyłączanym, jednakże o wykonanych przyłączeniach poinformuje Zamawiającego raz w miesiącu. Zadanie nr 1 obejmuje obszar: 1) SUW Dywity – wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Dywity, częściowo Różnowo o długości 19,6 km. 2) SUW Różnowo - wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Różnowo o długości 12,83 km 3) SUW Ługwałd – wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Ługwałd, Brąswałd, Redykajny, Dywity ul. Ługwałdzka nr 8-43 o długości 28,06 km. 4) SUW Barkweda – wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowość Barkweda o długości 2,1 km. 5) SUW Bukwałd - – wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowość Bukwałd o długości 2,2 km. Razem długość sieci w obszarze I L= 64,79 km. Zadanie nr 2 obejmuje obszar: 1) SUW Sętal – wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Sętal, Rozgity, Nowe Włóki, Dąbrówka Wielka, Spręcowo o długości 37,22 km. 2) SUW Gradki - wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Gradki, Frączki, Nowe Włóki nr 38-54 o długości 17,72 km. 3) SUW Tuławki - wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Tuławki, Gady, Nowe Włóki nr 21-30 o długości 36,98 km. 4) SUW Słupy - wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Słupy, Kieźliny – Osiedle Leśne o długości 3,8 km Razem długość sieci w obszarze II L= 95,72 km. 1.2. Zadanie 3 – polegające na konserwacji , bieżących naprawach i usuwaniu awarii sieci oraz urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dywity w 2020 roku. Zakres zadania 3 obejmuje prace polegające na : - bieżącym utrzymaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w należytym stanie technicznym -prace odtworzeniowe polegające na remoncie urządzeń, odcinków sieci, - naprawie , wymianie uszkodzonych odcinków sieci, - wymianie uszkodzonej armatury ( np. zasuw, zaworów , studni ) oraz innych elementów składowych sieci niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania. - usuwaniu awarii sieci kanalizacyjnej . - usuwaniu awarii urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków ( przepompownie), - usuwanie awarii przepompowni sieciowych i przepompowni przydomowych tj: wyjęcie niedziałającej pompy, zamontowanie pompy sprawnej). Gmina Dywity dysponuje 2 szt. pomp Flygt i 3 szt. pomp E-One. - wykonywanie wcinki w siec kanalizacyjną, - przyjmowaniu zgłoszeń o awariach na sieci kanalizacyjnej w ramach całodobowego dyżuru pogotowia technicznego . Czynności pogotowia technicznego wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy i w siedzibie Wykonawcy . Wykonawca poda w ofercie minimum 1 numer telefonu miejscowego , stacjonarnego oraz dodatkowo minimum 1 numer telefonu komórkowego , na które zgłaszane będą awarie. Zamawiający w wydawanych warunkach technicznych wskazuje, iż włączenie do sieci kanalizacyjnej dokonuje administrator sieci tj. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dywity. Zamawiający wymaga od Wykonawcy , aby dokonywał fizycznie włączenia do sieci. Wykonawca rozliczy się z podmiotem przyłączanym, jednakże o wykonanych przyłączeniach poinformuje Zamawiającego raz w miesiącu. Sieci kanalizacyjne wraz z przepompowniami Ścieki odprowadzone kolektorem na miejską oczyszczalnię ścieków Gminy Olsztyn. a) kanalizacja sanitarna w Słupach, przepompownia ścieków – dł. sieci 7,5 km; b) kanalizacja sanitarna w Kieźlinach, przepompownia ścieków – dł. sieci 7,0 km; c) kanalizacja sanitarna w Dywitach, 4 przepompownie ścieków – dł. sieci 16,3 km; d) kanalizacja sanitarna w Różnowie, 7 przepompowni ścieków – dł. sieci 13,0 km; e) kanalizacja sanitarna w Ługwałdzie, 3 przepompownie ścieków – dł. sieci 9,0 km; f) kanalizacja sanitarna w Myki, Zalbki, Wadąg, 5 przepompowni ścieków – dł. sieci 5,3 km Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 58,10 km, długość przykanalików 21,40 km. Sieci kanalizacyjne obsługujące gminne oczyszczalnie ścieków : Kanalizacja sanitarna w Tuławkach, 41 przepompowni ścieków – dł. sieci 3,6 km; Kanalizacja sanitarna w Spręcowie , 103 szt. przepompowni ścieków , długość sieci 5,50 km; Kanalizacja sanitarna w Barkwedzie, 11 szt. przepompowni ścieków, długość sieci 1,17 km. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi : 10.27 km , długość przykanalików 0,90 km 2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 j.t. , ze . zm.). 3.Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników : - monterów , - konserwatorów. 4.W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu Wykonawcy lub podwykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy.  
  
**II.5) Główny kod CPV:**50800000-0  
**Dodatkowe kody CPV:**

|  |
| --- |
| Kod CPV |
| 50511000-0 |
| 60510000-0 |
| 71315000-0 |
| 90480000-5 |

**II.6) Całkowita wartość zamówienia***(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)*:  
Wartość bez VAT:  
Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:**Tak  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Udzielenie takiego zamówienia nastąpi w przypadku powtórzenia podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia , na które zabezpieczone zostaną środki w budżecie gminy w wysokości do 20,00 % zamówienia podstawowego.  
**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**  
miesiącach:   *lub***dniach:**  
*lub*  
**data rozpoczęcia:** *lub***zakończenia:**2020-12-31  
  
**II.9) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.  
Informacje dodatkowe  
**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**  
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli, Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150.000,00 zł.  
Informacje dodatkowe  
**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**  
Określenie warunków: W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że : Dla zadania nr 1 i nr 2 a) Dysponuje co najmniej jedną koparko-ładowarką , b) Dysponuje dźwigiem o wysięgu min. 15m, c) Dysponuje samochodem typu SW STAR 200 do odsysania zanieczyszczeń i osadów z wywozem nieczystości , d) Dysponuje specjalistycznym pojazdem do mycia i udrażniania typu WUKO SC , e) Dysponuje samochodem dostawczym o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t , f) Dysponuje co najmniej dwoma beczkowozami na wodę pitną o pojemności minimalnej 3000 litrów każdy. Dla zadania 3 a) Dysponuje co najmniej jedną koparko-ładowarką , b) Dysponuje dźwigiem o wysięgu min. 15m, c) Dysponuje specjalistycznym pojazdem do czyszczenia kanałów typu WUKO SCK , d) Dysponuje specjalistycznym pojazdem do mycia i udrażniania typu WUKO SC , e) Dysponuje samochodem typu SW STAR 200 do odsysania zanieczyszczeń i osadów z wywozem nieczystości , f) Dysponuje samochodem asenizacyjnym – beczkowozem, g) Dysponuje samochodem dostawczym o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t , W zakresie warunku dysponowania kadrą techniczną, która umożliwi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował : ZADANIE Nr 1 i Nr 2 • minimum trzema osobami, posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac w zakresie konserwacji i napraw sieci kanalizacyjnej w tym jednym brygadzistą (łącznie trzy osoby) posiadającym wykształcenie minimum średnie techniczne z 5 - letnim doświadczeniem , umiejącym czytać dokumentację techniczną ZADANIE NR 3 • osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, • minimum trzema osobami, posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac w zakresie konserwacji i napraw sieci wodociągowej w tym jednym brygadzistą (łącznie trzy osoby), posiadającym wykształcenie minimum średnie techniczne z 5 - letnim doświadczeniem, umiejącym czytać dokumentację techniczną Pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie mogą się pokrywać, dla każdego z zadań Wykonawca musi przewidzieć czteroosobową kadrę.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  
Informacje dodatkowe:

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**  
**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
  
**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**  
Tak  
**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**  
Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**  
a) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ; b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, określone w Rozdziale VIII SIWZ wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6. d) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. b) SIWZ.  
**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy na wybrane zadanie (na lub w oparciu o załącznik nr 1.1., 1.2., 1.3. do SIWZ); b) pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo w formie odpisu, lub wypis aktu notarialnego, jeżeli pełnomocnictwo ustanowione zostało w formie aktu notarialnego – jeżeli dotyczy; c) dowód wniesienia wadium; d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji , o której mowa w art. 86. ust. 5 ustawy Pzp., przekaże Zamawiającemu Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 9 do SIWZ

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) OPIS**  
**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:**Przetarg nieograniczony  
**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Tak  
Informacja na temat wadium  
1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości : 2.500,00 PLN dla zadania nr 1 . 2.500,00 PLN dla zadania nr 2 . 5.000,00 PLN dla zadania nr 3 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach dopuszczonych w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem „ Konserwacja , bieżące naprawy i usuwanie awarii sieci wod-kan i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dywity w 2020 r.”- zadanie ……….. na następujące konto: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie o numerze: 27 8857 0002 3001 0006 3890 0003, a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, jako ostatnią stronę oferty. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz, należy je dołączyć do oferty jako ostatnią stronę oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, a oryginał złożyć w osobnej kopercie w Urzędzie Gminy w kasie czynnej w godzinach: od poniedziałku do piątku, od 8ºº - 13ºº, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być bezwarunkowo i nieodwołalnie płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadnienia, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem , co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wierzytelność z tytułu gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 5. Wadium, złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie mu zwrócone po zawarciu Umowy, oraz złożeniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Pozostałym Wykonawcom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, na zasadach określonych w art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
  
**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**  
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:  
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
Informacje dodatkowe:  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  
Informacje dodatkowe:  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
  
**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**  
**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej***(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)*Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**  
**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:  
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
  
**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**  
**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**  
**IV.2.2) Kryteria**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| Czas reakcji na zgłoszenie o awarii | 40,00 |

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp**(przetarg nieograniczony)  
Tak  
**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**  
**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
Informacje dodatkowe  
  
**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
Wstępny harmonogram postępowania:  
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
Informacje dodatkowe:  
  
**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
Informacje dodatkowe:  
  
**IV.4) Licytacja elektroniczna**  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:  
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

**IV.5) ZMIANA UMOWY**  
**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w paragrafie 13 wzoru umowy - załącznik nr 8.1,8.2 do SIWZ .  
**IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**  
  
**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym***(jeżeli dotyczy):*  
  
**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**  
  
**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**  
Data: 2020-02-13, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Wskazać powody:  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
>  
**IV.6.3) Termin związania ofertą:**do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:**  
**IV.6.5) Informacje dodatkowe:**  
1. w zakresie zawieranie, wykonywanie i rozliczanie umów procedowanych w ramach ustawy - Prawo zamówień publicznych. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dywity z siedzibą w Dywitach przy ul. Olsztyńskiej 32, zwany dalej „Administratorem danych”; Może się Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 89 524 76 40 lub adres email: ug@ugdywity.pl., 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz rozliczenia;, 3)podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;5)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w ustawy; 6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 7) nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji stosownie do art.22 RODO, 9)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 2. Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach dopuszczonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia określone zostały w § 8 wzoru umowy. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć w kasie Urzędu Gminy, jeżeli będzie składane w innej formie niż pieniądz. 5. Wierzytelność z tytułu gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej . 6. Kopię dowodu potwierdzającego złożenie należytego wykonania umowy należy okazać przy podpisywaniu umowy. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu winno być wpłacone przelewem z dopiskiem „ Konserwacja , bieżące naprawy i usuwanie awarii sieci wod-kan i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dywity w 2020 r.” – zadanie ………………..na następujące konto: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie o numerze: 27 8857 0002 3001 0006 3890 0003.

**ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 1 | **Nazwa:** | Zadanie nr 1 |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia***(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)***a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Zadanie nr 1 – polegające na konserwacji, bieżących naprawach i usuwaniu awarii sieci i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dywity w 2020 roku. Zakres zadania nr 1 obejmuje prace polegające na : - bieżącym utrzymaniu sieci wodociągowych w należytym stanie technicznym, - prace odtworzeniowe polegające na remoncie urządzeń, odcinków sieci, - naprawie , wymianie uszkodzonych odcinków sieci, - wymianie uszkodzonej armatury ( np. zasuw, hydrantów, zaworów , studni ) oraz innych elementów składowych sieci niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania. - usuwaniu awarii sieci wodociągowej, - usuwaniu awarii urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SUW), - wykonywanie wcinki w sieć wodociągową, - przyjmowaniu zgłoszeń o awariach na sieci wodociągowej w ramach całodobowego dyżuru pogotowia technicznego. Czynności pogotowia technicznego wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy i w siedzibie Wykonawcy . Wykonawca poda w ofercie minimum 1 numer telefonu miejscowego , stacjonarnego oraz dodatkowo minimum 1 numer telefonu komórkowego , na które zgłaszane będą awarie. Zamawiający w wydawanych warunkach technicznych wskazuje, iż włączenie do sieci wodociągowej dokonuje administrator sieci tj. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dywity. Zamawiający wymaga od Wykonawcy , aby dokonywał fizycznego włączenia do sieci. Wykonawca rozliczy się z podmiotem przyłączanym, jednakże o wykonanych przyłączeniach poinformuje Zamawiającego raz w miesiącu. Zadanie nr 1 obejmuje obszar: 1) SUW Dywity – wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Dywity, częściowo Różnowo o długości 19,6 km. 2) SUW Różnowo - wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Różnowo o długości 12,83 km 3) SUW Ługwałd – wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Ługwałd, Brąswałd, Redykajny, Dywity ul. Ługwałdzka nr 8-43 o długości 28,06 km. 4) SUW Barkweda – wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowość Barkweda o długości 2,1 km. 5) SUW Bukwałd - – wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowość Bukwałd o długości 2,2 km. Razem długość sieci w obszarze I L= 64,79 km.  
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):**50800000-3, 50511000-0, 60510000-0, 71315000-9  
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2020-12-31  
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| Czas reakcji na zgłoszenie o awarii | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 2 | **Nazwa:** | Zadanie nr 2 |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia***(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)***a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Zadanie nr 2 – polegające na konserwacji, bieżących naprawach i usuwaniu awarii sieci i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dywity w 2020 roku. Zakres zadania nr 2 obejmuje prace polegające na : - bieżącym utrzymaniu sieci wodociągowych w należytym stanie technicznym, - prace odtworzeniowe polegające na remoncie urządzeń, odcinków sieci, - naprawie , wymianie uszkodzonych odcinków sieci, - wymianie uszkodzonej armatury ( np. zasuw, hydrantów, zaworów , studni ) oraz innych elementów składowych sieci niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania. - usuwaniu awarii sieci wodociągowej, - usuwaniu awarii urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SUW), - wykonywanie wcinki w sieć wodociągową, - przyjmowaniu zgłoszeń o awariach na sieci wodociągowej w ramach całodobowego dyżuru pogotowia technicznego. Czynności pogotowia technicznego wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy i w siedzibie Wykonawcy . Wykonawca poda w ofercie minimum 1 numer telefonu miejscowego , stacjonarnego oraz dodatkowo minimum 1 numer telefonu komórkowego , na które zgłaszane będą awarie. Zamawiający w wydawanych warunkach technicznych wskazuje, iż włączenie do sieci wodociągowej dokonuje administrator sieci tj. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dywity. Zamawiający wymaga od Wykonawcy , aby dokonywał fizycznego włączenia do sieci. Wykonawca rozliczy się z podmiotem przyłączanym, jednakże o wykonanych przyłączeniach poinformuje Zamawiającego raz w miesiącu. Zadanie nr 2 obejmuje obszar: 1) SUW Sętal – wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Sętal, Rozgity, Nowe Włóki, Dąbrówka Wielka, Spręcowo o długości 37,22 km. 2) SUW Gradki - wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Gradki, Frączki, Nowe Włóki nr 38-54 o długości 17,72 km. 3) SUW Tuławki - wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Tuławki, Gady, Nowe Włóki nr 21-30 o długości 36,98 km. 4) SUW Słupy - wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Słupy, Kieźliny – Osiedle Leśne o długości 3,8 km  
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):**50800000-0, 50511000-0, 60510000-4, 71315000-9  
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2020-12-31  
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| Czas reakcji na zgłoszenie o awarii | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 3 | **Nazwa:** | Zadanie nr 3 |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia***(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)***a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Zakres zadania 3 obejmuje prace polegające na : - bieżącym utrzymaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w należytym stanie technicznym -prace odtworzeniowe polegające na remoncie urządzeń, odcinków sieci, - naprawie , wymianie uszkodzonych odcinków sieci, - wymianie uszkodzonej armatury ( np. zasuw, zaworów , studni ) oraz innych elementów składowych sieci niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania. - usuwaniu awarii sieci kanalizacyjnej . - usuwaniu awarii urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków ( przepompownie), - usuwanie awarii przepompowni sieciowych i przepompowni przydomowych tj: wyjęcie niedziałającej pompy, zamontowanie pompy sprawnej). Gmina Dywity dysponuje 2 szt. pomp Flygt i 3 szt. pomp E-One. - wykonywanie wcinki w siec kanalizacyjną, - przyjmowaniu zgłoszeń o awariach na sieci kanalizacyjnej w ramach całodobowego dyżuru pogotowia technicznego . Czynności pogotowia technicznego wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy i w siedzibie Wykonawcy . Wykonawca poda w ofercie minimum 1 numer telefonu miejscowego , stacjonarnego oraz dodatkowo minimum 1 numer telefonu komórkowego , na które zgłaszane będą awarie. Zamawiający w wydawanych warunkach technicznych wskazuje, iż włączenie do sieci kanalizacyjnej dokonuje administrator sieci tj. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dywity. Zamawiający wymaga od Wykonawcy , aby dokonywał fizycznie włączenia do sieci. Wykonawca rozliczy się z podmiotem przyłączanym, jednakże o wykonanych przyłączeniach poinformuje Zamawiającego raz w miesiącu. Sieci kanalizacyjne wraz z przepompowniami Ścieki odprowadzone kolektorem na miejską oczyszczalnię ścieków Gminy Olsztyn. a) kanalizacja sanitarna w Słupach, przepompownia ścieków – dł. sieci 7,5 km; b) kanalizacja sanitarna w Kieźlinach, przepompownia ścieków – dł. sieci 7,0 km; c) kanalizacja sanitarna w Dywitach, 4 przepompownie ścieków – dł. sieci 16,3 km; d) kanalizacja sanitarna w Różnowie, 7 przepompowni ścieków – dł. sieci 13,0 km; e) kanalizacja sanitarna w Ługwałdzie, 3 przepompownie ścieków – dł. sieci 9,0 km; f) kanalizacja sanitarna w Myki, Zalbki, Wadąg, 5 przepompowni ścieków – dł. sieci 5,3 km Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 58,10 km, długość przykanalików 21,40 km. Sieci kanalizacyjne obsługujące gminne oczyszczalnie ścieków : Kanalizacja sanitarna w Tuławkach, 41 przepompowni ścieków – dł. sieci 3,6 km; Kanalizacja sanitarna w Spręcowie , 103 szt. przepompowni ścieków , długość sieci 5,50 km; Kanalizacja sanitarna w Barkwedzie, 11 szt. przepompowni ścieków, długość sieci 1,17 km. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi : 10.27 km , długość przykanalików 0,90 km  
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):**50800000-3, 50511000-0, 71315000-9, 90480000-5  
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2020-12-31  
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| Czas reakcji na zgłoszenie o awarii | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |
| --- |
|  |