Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr ….. do oferty

………………………………. ……………………………..

(Pieczątka Wykonawcy) (Miejscowość, data)

**Postępowanie znak:**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**„Zakup 1 szt. używanego autobusu turystycznego o długości do 12 m.”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **WARUNKI/**  **PARAMETRY** | **Minimalne Wymagania Zamawiającego dotyczące autobusów** | | **POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY\* Należy podać typ, model oferowanego pojazdu** |
| **1** | **rok produkcji autobusu , przebieg** | Autobus turystyczny , Typ, model, rocznik minimum 2008, autobus zarejestrowany w Polsce z aktualnymi badaniami technicznymi.  Przebieg do 650 tyś km. | |  |
| **2** | **Wymiary autobusu** | | Długość: od 10 do 12 metrów ,  wysokość: maksymalnie do 3,30 m z klimatyzacją |  |
| **4** | **Liczba miejsc pasażerskich** | Liczba miejsc ogółem minimum 40+1 , w tym liczba miejsc siedzących minimum 40 + 1 | |  |
| **5** | **Konstrukcja autobusu** | 1. Szkielet podwozia i nadwozia wykonane ze stali z wykorzystaniem elementów z tworzywa sztucznego 2. Ilość drzwi – 1 lub 2 otwierane z miejsca kierowcy. | |  |
| **6** | **Silnik** | 1. Czterosuwowy, wysokoprężny, chłodzony cieczą - spełniający normę emisji spalin minimum EURO 4. 2. Moc minimalna 160 kW. 3. Pojemność silnika minimum 6 500 cm³ 4. Silnik producenta który ma serwis w odległości 30 km od siedziby zamawiającego. | |  |
| **7** | **Skrzynia biegów** | 1. Minimum 5 biegowa, manualna 2. Producent skrzyni musi posiadać zorganizowany serwis w Polsce. | |  |
| **8** | **Ogrzewanie** | 1. Wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, Silniki wentylatorów nagrzewnic z regulowaną prędkością obrotową. 2. System ogrzewania powinien zapewnić utrzymanie temperatury wewnątrz pojazdu minimum +10ºC, przy temp. otoczenia -25ºC. | |  |
| **9** | **Wentylacja przestrzeni pasażerskiej** | 1. Wentylacja naturalna poprzez luk dachowy.. 2. Nadmuch na przednią szybę eliminującą parowanie. 3. Sprawna klimatyzację – z certyfikatem czyszczenia nie starszym niż 1 miesiąc. | |  |
| **10** | **Układ kierowniczy i zawieszenie** | 1. Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym. | |  |
| **11** | **Wykończenie wnętrza** | 1. Ściany wewnętrzne boczne i sufit – wykładzina wygłuszająca lub laminaty lub tworzywa sztuczne odporne na wilgoć i mycie mechaniczne. 2. Podłoga – płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewana na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi, łatwo zmywalna, dostosowana do mycia wodą, w kolorze szarym. 3. Pułki na bagaż podręczny podwieszone pod sufitem 4. Firanki | |  |
| **12** | **Siedzenia pasażerskie** | Siedzenia pasażerskie typu turystycznego, miękkie z obiciem odpornym na ścieranie i zabrudzenie. Obicie foteli umożliwiające czyszczenie i pranie. Fotele wyposażone w podłokietniki, pasy bezpieczeństwa. | |  |
| **13** | **Inne urządzenia i wyposażenie** | 1. Dwie gaśnice, jedna umieszczona w kabinie kierowcy, druga w łatwo dostępnym miejscu w przedziale pasażerskim. 2. Trójkąt ostrzegawczy. 3. Apteczka z wyposażeniem. 4. Dwa koła zapasowe dostarczone wraz z pojazdem. 5. Autobusy muszą być wyposażone w drogomierz-prędkościomierz, oraz zalegalizowany  tachograf. 6. Zaczepy holownicze przedni i tylni 7. Alternator i akumulatory dostosowane do zapotrzebowania na energię elektryczną w ciężkich, zimowych warunkach atmosferycznych | |  |
| **14** | **Warunki gwarancji (licząc od daty odbioru autobusu) oraz warunki dodatkowe** | 1. Na całość autobusu – minimum 3 miesiące, | |  |

**Uwaga!: Należy wypełnić białe pola w odniesieniu do wymagań Zamawiającego, stosując słowa „TAK” lub „NIE”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno – użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze „NIE” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ**

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą szczegółowego opisu oferowanego pojazdu zgodnie ze wzorem stanowiącym ***załącznika nr 1 do SIWZ*** oraz dołączenia np. fotografii, opisu własnego, itp.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Pieczęć oraz podpis osoby / osób uprawnionych do występowania w imieniu oferenta